**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Группа компаний ООО «МТК» совместное Российско-Китайское предприятие, занимающаяся поставкой спецтехники (бульдозеры, погрузчики, самосвалы, автокраны и др.), а так же запасных частей к ней, производства КНР. Имея большой опыт и слаженный коллектив, готова осуществить поставку спецтехники для нужд вашей организации:**

# Самосвал CAMC 6x4 HN3250P34C6M



|  |  |
| --- | --- |
| Завод | CAMC, Китай |
| модель | HN3250P34C6M |
| Модель двигателя | M11-C380E20 (Cummins) |
| Мощность двигателя | 380 (л.с.) |
| Рабочий обьем двигателя | 10800 (л.) |
| Кол-во цилиндров | 6 (шт.) |
| Описание двигателя | Рядный с турбо наддувом и интеркуллером |
| Колесная база | 3600+1310 (мм.) |
| Колёсная формула | 6x4 6х4 |
| Диски колесные | 8.5 - 20, 10 Дырые стальные |
| Колёса-шины | 11.00-20 с камерой |
| Передняя подвеска | 9-ти листовая параболическая рессора |
| Задняя подвеска | 12-ти листовая параболическая рессора |
| Рулевое управление | редуктор с гидроусилителем |
| Сцепление | сухое однодисковое |
| Диаметр диска сцепления | 430 (мм.) |
| Коробка передач | ZF |
| Стандарт качества | Евро 4 |
| Максимальная скорость | 75 (км/ч) |
| Снаряженная масса | 12 350 (кг.) |
| Грузоподьемность | 25000 (кг.) |
| Емкость бака | 350 (л.) |
| Расход топлива | 28 (л/100км.) |
| Длина кузова | 5400 (мм.) |
| Ширина кузова | 2300 (мм.) |
| Высота кузова | 1200 (мм.) |