**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Группа компаний ООО «МТК» совместное Российско-Китайское предприятие, занимающаяся поставкой спецтехники (бульдозеры, погрузчики, самосвалы, автокраны и др.), а так же запасных частей к ней, производства КНР. Имея большой опыт и слаженный коллектив, готова осуществить поставку спецтехники для нужд вашей организации:**

# Фронтальный погрузчик SDLG 936L

****

**Стоимость: 64 000 долларов (утилизационный сбор включен).**

|  |
| --- |
| **Общие размеры:** |
|  Габаритные размеры (ДxШxВ), мм. | 7230x2520x3170 |
|  Колесная база, мм. | 2850 |
|  Минимальный клиренс, мм. | 370 |
|  Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 2950 |
|  Высота выгрузки (по шарниру), мм. | 3789 |
|  Дальность выгрузки, мм. | 1050 |
|  Максимальный угол подъема, ° | 30 |
|  Угол выгрузки, ° | 45 |
|  Угол запрокидования ковша, ° | 45 |
|  Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2310 |
|  Колея, мм. | 1865 |
|  Угол поворота рамы, ° | 37 |
|  Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 6020 |
|  Радиус поворота по колесам, мм. | 5381 |
|  |
| **Общие параметры:** |
|  Объем ковша, мᶟ | 1,4-3,0 |
|  Стандартный объем ковша, мᶟ | 1,8 |
|  Номинальная грузоподъемность, кг. | 3000 |
|  Эксплуатационная масса, кг. | 10400 |
|  Максимальное тяговое усилие, кН | 105 |
|  Максимальное вырывное усилие, кН | 96 |
|  Опрокидывающая нагрузка, кН | 66 |
| **Двигатель:** |
|  Производитель | Weichai |
|  Модель | WP6G125E22 |
|  Номинальная мощность, л.с./кВ | 125 / 92 |
|  Номинальные обороты, об./мин. | 2200 |
|  Объем двигателя, смᶟ | 6750 |
|  Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 105 / 130 |
|  Максимальный крутящий момент, Нм | 550 |
|  Экологический стандарт | China Phase II |
|  Удельный расход топлива, г/кВт\*ч | ≤215 |
| **Трансмиссия:** |
|  Гидротрансформатор | Одноступенчатый четырехкомп. |
|  Тип трансмиссии | Планетарная,гидромехан. |
|  Количество передач | 2 / 1 |
|  Максимальная скорость, км/ч | 38 / 17 |
| **Органы управления:** |
|  Тип | Джойстики |
|  Рабочий цикл, с. | ≤9,2 |
| **Заправочные емкости:** |
|  Топливный бак, л. | 140 |
|  Гидравлическая система, л. | 128 |
|  Двигатель, л. | 18 |
|  Трансмиссия, л. | 44 |
|  Мосты, л. | 2х18 |
|  Тормозная система, л. | 4 |

