# Колесный экскаватор-погрузчик MTK 3CX



**Цена с НДС**

**7950 000 руб.**

***СПЕЦИФИКАЦИЯ:***

|  |  |
| --- | --- |
| Колесный экскаватор MTK 3CX | 5 160 000 руб. |
| Возмещение затрат на уплату утилизационного сбора (без НДС) | 690 000 руб. |
| Доставка до: г. Краснодар | 300 000 руб. |
| **Итого** | **6 150 000 руб.** |

\*Гарантия 1500 моточасов или 1 год

Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **MTK 3CX** |
| **Габариты (при продольном расположении копающего механизма)** | |
| Длина, мм | 7500 |
| Ширина, мм | 2320 |
| Высота, мм | 3510 |
| **Габариты (при поперечном расположении копающего механизма)** | |
| Длина, мм | 5851 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3510 |
| **Основные параметры** | |
| Вес, кг | 8300 |
| Максимальная сила тяги, кН | 58 |
| Передача вперед: 1/2/3/4 | 5.6/9.5/20.1/36 |
| Передача назад: 1/2/3/4 | 5.6/9.5/20.1/37 |
| Минимальный радиус разворота (по внешней стороне переднего колеса), мм | 4127 |
| **Параметры погрузки** | |
| Емкость ковша-лопаты, м3 | 1,0 |
| Максимальное усилие копания, кН | 41 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 2675 |
| Максимальное расстояние разгрузки, мм | 730 |
| Время полного цикла, сек. | 8,4 |
| **Параметры копания** | |
| Емкость ковша-лопаты, м3 | 0,18 |
| Максимальное усилие копания, кН | 58 |
| Максимальная глубина копания, мм | 4230 |
| Максимальное расстояние копания, мм | 5310 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 3400 |
| **Двигатель** | |
| Модель | Wechai / [Steyr-Daimler-Puch](https://ru.wikipedia.org/wiki/Steyr-Daimler-Puch) |
| Тип | 4-хцилиндровый, с турбонадувом |
| Мощность | 75 kW/102лс |
| **Трансмиссия** | |
| Модель | CARRARO:CA149524S |
| **Ведущий** **мост** | |
| Тип переднего моста | CARRARO(2WD):CA148394S |
| Тип заднего моста | CARRARO:CA147103S |
| **Остальное** | |
| Емкость топливного бака, л | 180 |
| Шины переднего моста | 114-17.5-14PR/11L-16-12PR (2WD) |
| Шины заднего моста | 19.5L-24-12PR |