**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Группа компаний ООО «МТК» совместное Российско-Китайское предприятие, занимающаяся поставкой спецтехники (бульдозеры, погрузчики, самосвалы, автокраны и др.), а так же запасных частей к ней, производства КНР. Имея большой опыт и слаженный коллектив, готова осуществить поставку спецтехники для нужд вашей организации:**

# Самосвал Howo 6x4 ZZ3327N3847C



|  |  |
| --- | --- |
| Название | WD615.95 |
| Производитель | CNHTC |  |
| Тип | Четырехтактный дизель с турбонаддувом |  |
| Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное |  |
| Мощность, л.с./кВт (об./мин.) | 336 |  |
| Рабочий объем, л | 9,7 |  |
| Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 1350 (1300-1500) |  |
| Степень сжатия | 16,6:1 |  |
| Средний расход топлива, л/100 км | 36 |  |
| Экологический стандатрт | Евро 4 |  |
| Расположение двигателя | Продольно, спереди |  |
| Система питания | Впрыск топлива под давлением |  |
| Система охлаждения | Жидкостная |  |
| **Коробка передач самосвала** |   |  |
| Название | ZF |  |
| Тип | Механическая, девятиступенчатая |  |
| Производитель | FULLER |  |
| **Основные характеристики самосвала** |   |  |
| Тип | Шасси |  |
| Колесная формула | 6x4 |  |
| Кабина | HW76, 4 амортизатора, сиденье водителя регулируется для различных антропометрических показателей водителей с амортизатором, система отопления и вентиляции кабины, кондиционер, спальное место, флэшмагнитола,радио |  |
| Емкость топливного бака, л: | 300 |  |
| Максимальная скорость, км/ч: | 90 |  |
| Система вентиляции кабины: | Кондиционер |  |
| Угол въезда / съезда, ?: | 30 / 50 |  |
| Клиренс, мм: | 300 |  |
| Минимальный радиус поворота, м: | 9 |  |
| Максимальный преодолеваемый уклон, %: | 35 |  |
| **Габаритные размеры самосвала** |   |  |
| Длина / Ширина / Высота, мм: | 8145 / 2496 / 3386 |  |
| Колесная база, мм: | 3800 + 1350 |  |
| Колея передних / задних колес, мм: | 1958/1830 |  |
| **Весовые характеристики самосвала** |   |  |
| Снаряженная масса, кг: | 14980 |  |
| Полная масса, кг: | 32000 |  |
| **Самосвальная платформа** |   |  |
| Объем, м3: | 16 |  |
| Толщина металла днища / бортов, мм: | 8 / 4 |  |
| Угол подъема платформы: | 49 |  |
| Направление разгрузки: | Назад |  |
| **Подвеска самовала** |   |  |
| Передняя: | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескрпическими гидравлическими амортизаторами |  |
| Задняя: | зависимая, балансирная, с реактивными штангами на продольных полуэллиптических листовых рессорах |  |
| **Рулевое управление самосвала** |   |  |
| Тип: | ZF 8098 с гидроусилителем |  |
| **Тормозная система самосвала** |   |  |
| Рабочая: | Тормоз пневматический с двойным контуром |  |
| Стояночная: | Тормоз с энергоаккумулятором |  |
| Вспомогательная: | Горный тормоз, ABS |  |
| **Шины** |   |  |
| Размерность: | 12.00 R20, двускатная ошиновка |  |