**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Группа компаний ООО «МТК» совместное Российско-Китайское предприятие, занимающаяся поставкой спецтехники (бульдозеры, погрузчики, самосвалы, автокраны и др.), а так же запасных частей к ней, производства КНР. Имея большой опыт и слаженный коллектив, готова осуществить поставку спецтехники для нужд вашей организации:**


**Экскaватор-погрузчик LiuGong777A-S**

****

**Цена с НДС 18%: 84 000 долларов (утилизационный сбор оплачен).**

**Цена указана с учетом таможенной пошлины, НДС и других платежей.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Liugong CLG 777A-S |
| Страна производства | Китай |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | Равноколесный |
| Органы управления | Джойстики |
| Трансмиссия | Carraro (Италия) |
| Ведущая формула | 4 WD (Carraro - Италия) |
| Эксплуатационная масса, кг | 9480 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | Perkins 1104D-44T |
| Тип | Турбированный, 4-х цилиндровый |
| Мощность двигателя, л.с. | 98 (при 2200 об./мин.) |
| Крутящий момент Нм | 392 |
| Объем двигателя, л | 4,4 |
| ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Тип стандартного ковша | Челюстной ковш (4в1) 1,1 м3 |
| Ширина ковша, мм | 2260 |
| Грузоподъемность на полной высоте, кН | 33,2 |
| Вырывное усилие ковша, кН | 59,6 |
| Угол разгрузки на полной высоте, град | 45 |
| Высота выгрузки, мм | 2665 |
| Вылет при разгрузке, мм | 635 |
| Глубина копания, мм | 30 |
| ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Тип стрелы | Телескопическая |
| Объем стандартного ковша, м3 | 0,22 |
| Ширина стандартного ковша, мм | 762 |
| Максимальная глубина копания, мм | 4440 (5610 телескоп выдвинут) |
| Дальность копания, мм | 5443 (6138 телескоп выдвинут) |
| Угол поворота стрелы, град | 182 |
| Вырывное усилие, кН | 58,2 |
| Высота загрузки, мм | 3554 (4303 телескоп выдвинут) |
| Наличие дополнительной гидролиний | Есть |
| РАЗНОЕ | |
| Топливный бак, л | 130 |
| Масло в двигателе, л | 8 |
| Система охлаждения, л | 16 |
| Гидравлический бак / Система, л | 130 /170 |
| Трансмиссия и гидротрансформатор, л | 17 |
| Передний / Задний мост, л | 8,5 /13 |
| Стандартная Комплектация | Равноколесный, крабовый ход, кабина ROPS/FOPS, Кондиционер, магнитола, огнетушитель |
| Дополнительное оборудование | Гидромолот, гидробур, виброплита, Челюстной ковш (4в1) 1,3 м3, Челюстной ковш (6в1) 1 м3, обратная лопата объем 0,09м-0,36м (305мм-914мм) |
| Габаритные размеры, мм (Длина\*Ширина\*Высота) | 5785х2415х3546 |
| Максимальная скорость, км/ч | 41 |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 |
| Аккумулятор, А/ч | 95 |
| Радиус поворота по колесам / по ковшу, мм | 4075 / 5554 |
| Размеры шин. Передние / задние | 16,9-28 12RP TL |

****

