**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Группа компаний ООО «МТК» совместное Российско-Китайское предприятие, занимающаяся поставкой спецтехники (бульдозеры, погрузчики, самосвалы, автокраны и др.), а так же запасных частей к ней, производства КНР. Имея большой опыт и слаженный коллектив, готова осуществить поставку спецтехники для нужд вашей организации:**

# Самосвал FAW 6x4 CA3252P2K2T1A



|  |  |
| --- | --- |
| Завод | FAW, Китай |
| модель | CA3252P2K2TIA |
| Модель двигателя | FAWED CA6DL2-35E3 |
| Мощность двигателя | 350 (л.с.) |
| Рабочий обьем двигателя | 8600 (л.) |
| Описание двигателя | Четырехтактный дизельный с турбокомпрессором и промежуточным охладителем с турбонаддувом FAWED произведенный по австрийской лицензии. Соответствует требованиям EURO-3 (имеется сертификат и протокол испытаний) |
| Колесная база | 3900+1350 (мм.) |
| Колёсная формула | 6x4 6х4 |
| Колёса-шины | Радиальная резина 12.00 R 20 18-ти слойная |
| Ширина передней колеи | 2020 (мм.) |
| Ширина задней колеи | 1830 (мм.) |
| Передняя подвеска | на 2-х подушках, амортизатор |
| Задняя подвеска | на 2-х пружинах, амортизатор |
| Рулевое управление | LF8098 |
| Сцепление | Однодисковое, диаметром 430 мм, с гидросистемой выжима педали |
| Коробка передач | 9-ти ступенчатая несинхронизированная RT - 11509 C 9 вперед, 1 назад |
| Описание кабины | увеличенная  с одним спальным местом,  сидение нового типа, регулируется пневматикой  регулируемый руль,  информация в кабине на английском языке,  обогреватель нового европейского типа,  система электроприборов CAN |
| Стандарт качества | Евро 4 |
| Тормозная система | Надежная тормозная система барабанного типа WABCO, ABS, двухконтурный привод с разделением на контуры (на переднюю ось и на заднюю тележку). |
| Радиус поворота минимальный | 18000 (мм.) |
| Максимально преодолев подьем | 40 о |
| Максимальная скорость | 73 (км/ч) |
| Снаряженная масса | 13060 (кг.) |
| Грузоподьемность | 30000 (кг.) |
| Емкость бака | 400 (л.) |
| Расход топлива | 32 (л/100км.) |
| Длина кузова | 5400 (мм.) |
| Ширина кузова | 2300 (мм.) |
| Высота кузова | 1400 (мм.) |
| Длина | 8214 (мм.) |
| Ширина | 2496 (мм.) |
| Высота | 3200 (мм.) |