**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Группа компаний ООО «МТК» совместное Российско-Китайское предприятие, занимающаяся поставкой спецтехники (бульдозеры, погрузчики, самосвалы, автокраны и др.), а так же запасных частей к ней, производства КНР. Имея большой опыт и слаженный коллектив, готова осуществить поставку спецтехники для нужд вашей организации:**

# Самосвал CAMC 6x4 HN3250HP35C6M3



|  |  |
| --- | --- |
| Завод | CAMC, Китай |
| модель | HN3250HP35C6M3 |
| Модель двигателя | ISME345 30 (Cummins) |
| Мощность двигателя | 343 (л.с.) |
| Рабочий обьем двигателя | 10800 (л.) |
| Кол-во цилиндров | 6 (шт.) |
| Описание двигателя | Рядный с турбо наддувом и интеркуллером |
| Колесная база | 3600+1350 (мм.) |
| Колёсная формула | 6x4 6х4 |
| Диски колесные | 8.5 - 20 |
| Колёса-шины | 12R22.5 |
| Передняя подвеска | 9-ти листовая параболическая рессора |
| Задняя подвеска | 12-ти листовая параболическая рессора |
| Рулевое управление | редуктор с гидроусилителем |
| Сцепление | сухое однодисковое |
| Диаметр диска сцепления | 430 (мм.) |
| Коробка передач | ZF9S1820 |
| Стандарт качества | Евро 4 |
| Максимальная скорость | 78 (км/ч) |
| Снаряженная масса | 11950 (кг.) |
| Грузоподьемность | 25000 (кг.) |
| Емкость бака | 350 (л.) |
| Расход топлива | 28 (л/100км.) |
| Длина кузова | 5400 (мм.) |
| Ширина кузова | 2300 (мм.) |
| Высота кузова | 1250 (мм.) |