**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Группа компаний ООО «МТК» совместное Российско-Китайское предприятие, занимающаяся поставкой спецтехники (бульдозеры, погрузчики, самосвалы, автокраны и др.), а так же запасных частей к ней, производства КНР. Имея большой опыт и слаженный коллектив, готова осуществить поставку спецтехники для нужд вашей организации:**

# Самосвал FAW 8x4 CA3310P4K2T4



|  |  |
| --- | --- |
| Завод | FAW, Китай |
| модель | CA3310P4K2T4 |
| Модель двигателя | FAWED CA6DL2-35E3 |
| Мощность двигателя | 350 (л.с.) |
| Рабочий объем д игателя | 8600 (л.) |
| Колёсная формула | 8x4 |
| Диски колесные | 10 дырые стальные. |
| Колёса-шины | 12R20 |
| Передняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с амортизаторами двухстороннего действия, стабилизатор на передней оси, повышенной жесткости |
| Задняя подвеска | зависимая, на двух основных и двух дополнительных полуэллиптических рессорах, подрамный стабилизатор заднего моста |
| Рулевое управление | LF8098 |
| Сцепление | однодисковое, диаметром 420 мм, с гидросистемой выжима педали |
| Диаметр диска сцепления | 420 (мм.) |
| Коробка передач | механическая, 9 ступенчатая |
| Описание кабины | стандартная цельностальная кабина, откидывающаяся вперед на 70%, водительские сидения на амортизаторах, регулируемые с подогревом, регу ируемый руль. |
| С андарт качества | Евро 4 |
| Максимально преодолев подъем | 39 о |
| Максимальная скорость | 100 (км/ч) |
| Снаряженная масса | 13608 (кг.) |
| Грузоподъемность | 31000 (кг.) |
| Емкость бак | 300 (л.) |
| Расход топлива | 33 (л/100км.) |
| Длина кузова | 7000 (мм.) |
| Ширина кузова | 2300 (мм.) |
| Высота кузова | 1500 (мм.) |
| Длина | 10080 (мм.) |
| Ширина | 2490 (мм.) |
| Высота | 3056 (мм.) |