**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Группа компаний ООО «МТК» совместное Российско-Китайское предприятие, занимающаяся поставкой спецтехники (бульдозеры, погрузчики, самосвалы, автокраны и др.), а так же запасных частей к ней, производства КНР. Имея большой опыт и слаженный коллектив, готова осуществить поставку спецтехники для нужд вашей организации:**

# Самосвал HOWO 6x6 ZZ3327N3857C



|  |  |
| --- | --- |
| Завод | HOWO, Китай |
| модель | ZZ3327N3857C |
| Модель двигателя | STEYR WD615.95 |
| Мощность двигателя | 336 (л.с.) |
| Рабочий обьем двигателя | 9726 (л.) |
| Крутящий момент | 1160 (Н·м/об.мин) |
| Кол-во цилиндров | 6 (шт.) |
| Описание двигателя | Рядный с турбо наддувом и интеркуллером |
| Колесная база | 3800 + 1350 (мм.) |
| Колёсная формула | 6x6 6х6 |
| Диски колесные | 8.5 - 20 |
| Колёса-шины | 8.50-20 Шины 12.00R20, радиальные |
| Ширина передней колеи | 1950 (мм.) |
| Ширина задней колеи | 1800 (мм.) |
| Рулевое управление | ZF8098 |
| Сцепление | GF-Ф 420 Однодисковое |
| Диаметр диска сцепления | 420 (мм.) |
| Коробка передач | ZQC 2000; 9 - ти ступенчатая механическая, синхронизированная |
| Модель кабины | S07 |
| Описание кабины | система отопления и вентиляции кабины, кондиционер, спальное место, 4 амортизатора, сиденье водителя регулируемое с амортизатором. |
| Стандарт качества | Евро 4 |
| Максимальная скорость | 75 (км/ч) |
| Дорожный просвет | 298 (мм.) |
| Снаряженная масса | 12450 (кг.) |
| Грузоподьемность | 20000 (кг.) |
| Емкость бака | 350 (л.) |
| Расход топлива | 34 (л/100км.) |
| Длина кузова | 5350 (мм.) |
| Ширина кузова | 2200 (мм.) |
| Высота кузова | 1500 (мм.) |
| Длина | 8376 (мм.) |
| Ширина | 2496 (мм.) |
| Высота | 3137 (мм.) |