**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Группа компаний ООО «МТК» совместное Российско-Китайское предприятие, занимающаяся поставкой спецтехники (бульдозеры, погрузчики, самосвалы, автокраны и др.), а так же запасных частей к ней, производства КНР. Имея большой опыт и слаженный коллектив, готова осуществить поставку спецтехники для нужд вашей организации:**



# Самосвал HOWO 8x4 ZZ3407S3267C

|  |  |
| --- | --- |
| Завод | HOWO, Китай |
| модель | ZZ3407S3267C |
| Модель двигателя | STEYR WD615.96 |
| Мощность двигателя | 375 (л.с.) |
| Рабочий обьем двигателя | 9726 (л.) |
| Описание двигателя | Рядный с турбо наддувом и интеркуллером |
| Колесная база | 1800 + 3800 + 1350 (мм.) |
| Колёсная формула | 8x4 8х4 |
| Диски колесные | 8.5/12.00 R20 Дырые стальные |
| Колёса-шины | 12.00-20 с камерой |
| Передняя подвеска | Жесткие ступицы с двойной Т-образной балкой |
| Задняя подвеска | Компактные редукторы мостов, одинарная главная передача,колесные редукторы с межколесным и межосевым диф. |
| Рулевое управление | ZF (Германия) |
| Сцепление | GF-Ф 420 Однодисковое |
| Диаметр диска сцепления | 420 (мм.) |
| Коробка передач | HW9 |
| Модель кабины | HW76 (VOLVO) |
| Описание кабины | Стандартная цельностальная кабина, откидывающаяся вперед на 70%, двухслойное лобовое стекло, трёхскоростные стеклоочистители, 2-х местная, отопитель салона |
| Стандарт качества | Евро 4 |
| Максимальная скорость | 90 (км/ч) |
| Снаряженная масса | 15000 (кг.) |
| Грузоподьемность | 31000 (кг.) |
| Емкость бака | 300 (л.) |
| Расход топлива | 31 (л/100км.) |
| Длина кузова | 6800 (мм.) |
| Ширина кузова | 2300 (мм.) |
| Высота кузова | 1400 (мм.) |