**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Группа компаний ООО «МТК» совместное Российско-Китайское предприятие, занимающаяся поставкой спецтехники (бульдозеры, погрузчики, самосвалы, автокраны и др.), а так же запасных частей к ней, производства КНР. Имея большой опыт и слаженный коллектив, готова осуществить поставку спецтехники для нужд вашей организации:**

# Самосвал Shaanxi Shacman (8 x 4)



|  |  |
| --- | --- |
| Весовые параметры и нагрузки | Снаряженная масса, кг 15700 Полная масса, кг 31 000 - на переднюю ось, кг 6500 - на заднюю тележку, кг 18 000 |
| Самосвальная платформа | Объем платформы, м3 17,7 - 32,7 Угол подъема платформы, град. 50 |
| Размеры кузова, см | 7000...9500 х 2300 х 1100...1500 толщина дна 8мм,  боковые стены 4мм, подогрев кузова |
| Двигатель | модель двигателя: «WEICHAI» WP12.375E40  евро IV номинальная мощность, кВт (л.с.): 275 / 375 максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) : 1800  тип: дизельный с турбонаддувом. |
| Коробка передач | тип: механическая с синхронизатором |
| Передняя ось | Зависмая, балансирная, 2 полуэллиптические рессоры с амортизаторми |
| Задняя тележка | Зависмая, балансирная,  2 полуэллиптические рессоры  с реактивными тягами |
| Шины | Пневматические,  радиальны, 18 слойные |
| Рулевое управление | тип: рулевой механизм ZF 8098 или Shashi Jiulong D50 гидроусилитель |
| Кабина | MAN F 3000, цельнометалическая, двухдверная откидывающая вперед, спальник |