**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Группа компаний ООО «МТК» совместное Российско-Китайское предприятие, занимающаяся поставкой спецтехники (бульдозеры, погрузчики, самосвалы, автокраны и др.), а так же запасных частей к ней, производства КНР. Имея большой опыт и слаженный коллектив, готова осуществить поставку спецтехники для нужд вашей организации:**

# Самосвал Shaanxi Shacman (6 x 4)



|  |  |
| --- | --- |
| Весовые параметры и нагрузки | Снаряженная масса, кг 15700 Полная масса, кг 25 000 - на передний мост, кг 7 000 - на заднюю тележку, кг 18 000 |
| Самосвальная платформа | Объем платформы, м3 19,32 Угол подъема платформы, град. 50 |
| Размеры кузова, см | 5600x2300x1500 толщина дна 8мм,  боковые стены 4мм, подогрев кузова |
| Двигатель | модель двигателя: WP 10.336E40  евро IV номинальная мощность, кВт (л.с.): 250/340 максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) : 1250/1200-1600 тип: дизельный с турбонаддувом. |
| Коробка передач | тип: механическая с синхронизатором |
| Передняя ось | Зависмая, 2 полуэллиптические рессоры с амортизаторми со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя тележка | Зависмая, балансирная, 2 полуэллипт-кие рессоры с реактивными тягами со стабилизаторами поперечной устойчивости |
| Шины | Пневматические,  радиальны, 18 слойные |
| Рулевое управление | тип: рулевой механизм ZF 8098 гидроусилитель |
| Кабина | MAN F 3000, цельнометалическая, двухдверная откидывающая вперед, спальник |