**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Группа компаний ООО «МТК» совместное Российско-Китайское предприятие, занимающаяся поставкой спецтехники (бульдозеры, погрузчики, самосвалы, автокраны и др.), а так же запасных частей к ней, производства КНР. Имея большой опыт и слаженный коллектив, готова осуществить поставку спецтехники для нужд вашей организации:**

# Самосвал FAW 6x4 CA3253P7K2T1A



|  |  |
| --- | --- |
| Завод | FAW, Китай |
| модель | CA3253P7K2T1A |
| Модель двигателя | СА6DL1-28 |
| Мощность двигателя | 280 (л.с.) |
| Описание двигателя | турбонаддув и промежуточное охлаждение, ТНВД-BOSCH PES6P-6DL |
| Колёсная формула | 6x4 6х4 |
| Колёса-шины | Радиальная резина 12.00 R 20 18-ти слойная |
| Сцепление | YIDONG, диаметр 430 |
| Коробка передач | FAST SHAANXI Fuller 9JS135 (USA), 9ти ступенчатая, без синхронизаторов |
| Описание кабины | Кондиционер, автономный отопитель кабины, Audio, AM/FM stereo, изменение угла рулевой колонки, спальный отсек, автоматический подъем кабины |
| Стандарт качества | Евро 4 |
| Тормозная система | Надежная тормозная система барабанного типа WABCO, ABS, двухконтурный привод с разделением на контуры (на переднюю ось и на заднюю тележку). |
| Максимальная скорость | 75 (км/ч) |
| Грузоподьемность | 25000 (кг.) |
| Емкость бака | 300 (л.) |
| Расход топлива | 28 (л/100км.) |
| Длина кузова | 5800 (мм.) |
| Ширина кузова | 2300 (мм.) |
| Высота кузова | 1400 (мм.) |